**石棉县公立医院集团**

**医保业务综合服务终端技术参数要求**

|  |
| --- |
| **主要功能:**支持电子医保凭证自动激活、刷脸身份识别和医保支付 |
|
| 部件 | 技术规格参数 |
| 显示器 | ≥8英寸竖屏，分辨率：800\*1280，电容式触控屏 |
| 处理器 | 至少满足8核 2.0GHz或以上 |
| 存储器 | 4GB+64GB或以上 |
| 核心芯片 | 投标人或制造商提供的医保业务综合服务终端使用的核心芯片为中国地区品牌优先(包含中国大陆，中国台湾，中国香港等)。 |
| 操作系统 | Android9.0或以上 |
| 网络 | WIFI:2.4G/5G双频，通过3G/4G网络专线或GRE方式接入医保业务区网络 |
| 人脸识别 | 基于 3D 结构光摄像头具备人脸识别功能并能通过人脸识别确认用户身份 |
| 身份证读取模块 | 基于身份证识读身份信息，该模块须集成到医保业务综合服务终端，支持读取二代身份证。 |
| 二维码识读 | 传感器；支持码制：符合国际、国内通用二维码标准识读精度：一维码≥5mil；二维码≥7.5mil； |
| 扩展接口 | 网口\*1；USB\*3；电源口\*1 |
| 升降支架 | 须具备支架升降，高度可调节功能。提供产品彩页 |
| 需提供的产品认证证书 | 国家医保局CHS认证机构检测《医保业务综合服务终端检测报告证书》ROHS认证、3C认证、SRRC核准认证、CTA许可证。 |